# Инструкция по предварительной настройке роутера на примере TP-link TL-WR841N

## Как правильно подключить роутер к сети?

Подключите к роутеру адаптер питания, и включите его в розетку. Если индикаторы на роутере не загорелись, то включите питание кнопкой, которая находится на задней панели.

Настраивать роутер лучше всего по кабелю (который идет в комплекте), подключив его к компьютеру или ноутбуку. Возьмите сетевой кабель, и соедините им компьютер с роутером. На роутере кабель подключаем в LAN разъем (в один из 4):



Второй конец сетевого кабеля на компьютере подключаем в разъем сетевой карты:



Дальше, к роутеру, в WAN разъем (он синий) нужно подключить кабель, подключенный к интернет розетке в вашей комнате.



Итак, к роутеру должен быть подключен интернет, а ваш компьютер должен быть подключен к Tp-link по кабелю. Питание роутера должно быть включено. Если все готово, то можно переходить к настройке.

## Настройка роутера Tp-link TL-WR841N

Нужно зайти в настройки роутера TL-WR841N. Для этого, на компьютере, к которому он подключен откройте любой браузер, и в адресной строке перейдите по адресу 192.168.1.1, или 192.168.0.1. (можно также набрать в адресной строке tplinklogin.net) Должен появится запрос имени пользователя и пароля. Укажите admin и admin (стандартный пароль и имя пользователя). Кстати, эта информация указана снизу роутера на наклейке. Откроются настройки маршрутизатора.

Может быть такое, что настройки по адресу 192.168.1.1 не откроются, или пароль admin не подойдет, и вы не сможете зайти в настройки. В таком случае, нужно сделать сброс настроек на роутере Tp-link TL-WR841N. На задней стороне роутера есть кнопка RESET, нажмите на нее чем-то острым, и подержите 10 секунд. Питание роутера должно быть включено. Индикаторы на передней панели должны все засветится, и роутер перезагрузится. Сброс настроек можно сделать так же в том случае, если вы уже пробовали что-то настраивать, но ничего не получилось. Сбрасываем настройки к заводским, и пробуем настроить маршрутизатор заново.

В настройках перейдите на вкладку Network - WAN. Нам в выпадающем списке WAN Connection Type нужно выбрать тип соединения, которое используется в общежитии: Dynamic IP. Для сохранения настроек нажимаем кнопку Save.



## Настройка Wi-Fi сети и установка пароля на роутере

Для настройки Wi-Fi нужно открыть на странице настроек вкладку Wireless - Wireless Settings. На этой странице нам нужно в поле Wireless Network Name придумать и записать имя для вашей Wi-Fi сети, и в выпадающем меню Region выбрать страну где вы живете. Остальные настройки можно оставить по умолчанию.



Не забудьте сохранить настройки, нажав на кнопку Save.

Что бы защитить нашу беспроводную сеть паролем, перейдите на вкладку Wireless - Wireless Security. Там нужно выделить тип безопасности WPA/WPA2 - Personal (Recommended).

В поле PSK Password придумайте и запишите пароль, который будет защищать вашу Wi-Fi сеть.



Сохраните настройки нажав кнопку Save.